U8GLIB

http://code.google.com/p/u8glib/

Install instructions for the Arduino environment.

1. Start Arduino IDE

2. In the Arduino IDE, import the library from the "Add Library" Menu.

Alternative install instructions for the Arduino environment.

1. Unzip u8glib\_arduino\_vX.XX.zip into the "libraries" folder of the

Arduino install directory

2. Start Arduino IDE

Install instructions for the Chipkit (Arduino) environment.

1. cd <mpide-... path>/libraries

2. unzip u8glib\_arduino\_vX.XX.zip

3. cd <mpide-... path>///hardware/pic32/libraries

4. again: u8glib\_arduino\_vX.XX.zip

5. Open hardware/pic32/cores/pic32/Print.h

Remove line

#define BYTE 0

from the file, use PRINT\_BYTE instead of BYTE.